*Linea*

*Damestrui*

Techniek: topdown breien

Maattabel

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MAAT** | S ( 36/38) | M ( 40/42) | L ( 44/46) | XL (48/50) |
| **Achter – en voorpand ( in cm)** | | | | |
| Onderbreedte | 52 | 56 | 60 | 64 |
| Lengte tot armsgat | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Breedte raglan | 14 | 14,5 | 15 | 16 |
| Hoogte raglan | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Halsbreedte | 20 | 21 | 22 | 22 |
| Totale lengte | 49 | 51 | 53 | 55 |
| **Mouw ( in cm)** | | | | |
| Onderbreedte | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Lengte tot raglanrand | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Bovenbreedte | 34 | 36 | 39 | 42 |
| Hoogte raglan | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Totale lengte | 65 | 66 | 67 | 68 |

**1.Materiaal:**

* Tropical Lane, Spendobene : 50 g = 130 m

Kl 48 ( petrol): 5-6-6-7 knotten

Kl 573 ( wijnrood): 2-2-2-3

Kl 34 (oker): 2-2-2-3

Kl 244 ( violet): 2-2-2-3

* 1 rondbreinaald 4mm , 80 cm
* 1 rondbreinaald 4mm, 40 cm of naalden zonder knop 4 mm
* 1 haaknaald 4 mm
* Stekenmarkeerders
* 2 stekenhouders
* 1 borduurnaald

**2. Gebruikte afkortingen**

av = averecht

br = breien

herh = herhalen

s = steek (steken)

nld = naald(en)

t = toer(en)

heeng = heengaand

terugg = teruggaan

**3. Proeflapje:**

10 cm x 10 cm = 22 steken x 30 rijen

**4.Basistechnieken:**

* Steken opzetten: Met een contrastkleurige draad en de haaknaald losjes lossen haken, daarbij 10 s meer haken dan je eigenlijk nodig hebt. Aan het einde een knoopje in de draad leggen. Aan de achterkant van de ketting ls bij de dwarsliggende stekenlussen met het garen voor het project het aantal steken opnemen. Als het breiwerk klaar is, de provisorische steken aan het begin uithalen. Hiervoor eerst het knoopje loshalen, dan de lossen steek voor steek uithalen, tegelijkertijd de steken één voor één met een breinaald opnemen.
* Tricotsteek: In toeren: alle s recht breien.
* Boordsteek: In toeren: 2 s recht, 2 s averecht breien.
* Meerderingen:

*1 s naar links meerderen*: het dwarsdraadje tussen 2 s van voren op de linkernld leggen en recht gedraaid breien.

*1 s naar rechts meerderen*: het dwarsdraadje tussen 2 s van achteren op de linkernld leggen en recht gedraaid breien.

***Belangrijk:***

* ***De gegevens voor alle maten staan van klein naar groot in verschillende kleuren achter elkaar, gescheiden door streepjes.***
* ***Als er slechts 1 getal staat, dan geldt dit voor alle maten.***
* ***TIP: de trui wordt van boven naar onderen aan één stuk in toeren zonder naden gebreid, het bovenste deel vormt de raglanpas en de mouwen, daarna worden het voor- en achterpand in toeren gebreid; tot slot de mouwen in toeren breien***

**5. Werkbeschrijving:**

* Raglanpas

Met de korte rondbreinld met petrol met een provisorische opzet 128-132-136-136 s opzetten en in het rond sluiten.

Bij het begin van de toer een markeerring vastzetten en 1 toer recht breien.

Dan de s voor de raglanpas indelen, bij de markeerring aan het begin van de toer beginnen: achterpand 44-46-48-48 s, rechter mouw 20 s, voorpand 44-46-48-48 s, linker mouw 20 s, daartussen een markeerring vastzetten.

In het volgende deel steeds 1 s vóór en 1 s na de markeerring recht breien = lijn met meerderingen. Tegelijkertijd de meerderingen als volgt uitvoeren: 1 s naar rechts meerderen, 2 s recht (= lijn met meerderingen), 1 s naar links meerderen. Alle andere s in tricotsteek breien. 1e t met meerderingen: bij alle 4 lijnen bij de meerderingen als volgt 2 s meerderen = in totaal 8 s gemeerderd (= 46-48-50-50 s voor voor- en achterpand, 22 s per mouw) = in totaal 136-140-144-144 s.

Deze meerderingen in elke 2e t nog 6x-5x-6x-2x herhalen, eventueel met de lange rondbreinld verder breien (= 58-58-62-64 s voor voor- en achterpand en 34-32-34-26 s per mouw) = in totaal 184-180-192-160 s.

Dan bij het voor- en achterpand net als tevoren in elke 2e t nog 24x-27x-27x-33x meerderen (=106-112-116-120 s), tegelijkertijd bij de mouwen afwisselend in elke 4e t en in elke 2e t nog 8x-9x-9x-11x meerderen (=66-68-70-70 s) = in totaal 344-360-372-380 s. Na 62-66-70-72 t (= ca. 21-22-23-24 cm) is het einde van de raglanpas bereikt

* Achter-en voorpand

In de volgende toer de 66-68-70-70 s van de rechter alsook linker mouw op een stekenhouder leggen. Dan als volgt verder breien:

Voor het achterpand 106-112-116-120 s breien, voor het armsgat 8-12-16-22 s erbij opzetten, voor het voorpand 106-112-116-120 s breien, voor de armsgaten 8-12-16-22 s extra opzetten en in het rond sluiten (=114-124-132-142 s voor voor- en achterpand) = in totaal 228-248-264-284 s.

Het begin van de toer in het midden van de extra opgezette s met een MM aangeven.

Nu in tricotsteek met Petrol 22 t (= ca. 7 cm), met Oker 12 t (= ca. 4 cm) , met Wijnrood 12t (= ca. 4 cm) breien, met Violet 12t ( = 4cm ) breien, met Petrol 10 t ( = 3,5 cm)breien. Voor het boordje met Petrol nog 12 t (= ca. 4 cm) in boordsteek breien, dan alle s losjes afkanten, daarbij alle s recht breien. Totale lengte = 49 -51- 53-55 cm.

* Mouwen

Met de breinld zonder knop of rondbreinaaldmet kabel 40cm 66/68/70/70 s van een mouw opnemen en voor het armsgat 8-12-16-22 s erbij opzetten en in het rond sluiten = 74-80-86-92 s.

Met een markeerring in het midden van de extra opgezette steken het begin van de toer aangeven. Nu in tricotsteek met Petrol 22 t (= ca. 7 cm), met Oker 12 t (= ca. 4 cm) en met Wijnrood 12t (= ca. 4 cm) breien, met Violet 12t ( ca. 4cm) breien, met Petrol 66t (= 22 cm )breien.

Tegelijkertijd na 6-6-6-4 t vanaf de extra opgezette s voor de mouw voor de schuine zijranden met de minderingen starten, hiervoor aan het begin van de toer 1 s recht breien en de volgende 2 s recht samenbreien, tot 3 s vóór het einde van de t breien, dan 2 s recht overgehaald samenbreien (1 s recht afhalen, 1 s recht breien en de afgehaalde s overhalen), 1 s recht.

Deze minderingen in elke 6e- 6e-6e-4e t 0x- 8x-16e-2x en in elke 8e-8e-8e-6e t nog 14x-8x- 2x-18x herhalen = 44-46-48-50 s.

Na 124 t (= ca. 41 cm) vanaf het armsgat met Petrol in boordsteek nog 9 t (ca. 3 cm) breien, dan alle s losjes afkanten, daarbij alle s recht breien.

Totale lengte mouw = 65-66-67-68 cm.

De 2e mouw op dezelfde manier breien

* Afwerking

Deel spannen, vochtig maken en laten drogen. De naden bij de armsgaten sluiten.

* Halsbies

De provisorische opzet uithalen, daarbij de 128-132-136-136 s met de korte rondbreinld opnemen en in het rond sluiten. Met Petrol 2 t boordsteek breien.

In de 3e t bij de lijnen voor de meerderingen volgens het patroon 3 s recht resp. av samenbreien = 120-124- 128-128 s.

Nog 4 t boordsteek breien. In de volgende t alle s afkanten, daarbij alle s recht breien.

Met de borduurnaald alle draden instoppen